|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнальный цвет | Смысловое значение | Область применения | Контрастный цвет |
| Красный | Непосредственная опасность | Запрещение опасного поведения или действия | Белый |
| Обозначение непосредственной опасности |
| Аварийная или опасная ситуация | Сообщение об аварийном отключении или аварийном состоянии оборудования (технологического процесса) |
| Пожарная техника, средства противопожарной защиты, их элементы | Обозначение и определение мест нахождения пожарной техники, средств противопожарной защиты, их элементов |
| Желтый | Возможная опасность | Обозначение возможной опасности, опасной ситуации | Черный |
| Предупреждение, предостережение о возможной опасности |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние опознания , м | Запрещающие и предписывающие знаки | Предупреждающие знаки | Знаки пожарной безопасности, эвакуационные знаки, знаки медицинского и санитарного назначения, указательные знаки | | |
| Диаметр круга , мм | Длина стороны треугольника , мм | Длина стороны квадрата , мм | Длина стороны прямоугольника , мм | Длина стороны прямоугольника , мм |
| 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 2 | 80 | 100 | 80 | 80 | 160 |
| 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 4 | 100 | 150 | 100 | 100 | 200 |
| 5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 |
| 6 | 150 | 200 | 150 | 150 | 300 |
| 7-8 | 200 | 250 | 200 | 200 | 400 |
| 9-10 | 250 | 300 | 250 | 250 | 500 |
| 11-12 | 300 | 400 | 300 | 300 | 600 |
| 13-14 | 350 | 450 | 350 | 350 | 700 |
| 15-16 | 400 | 500 | 400 | 400 | 800 |
| 17-18 | 450 | 550 | 450 | 450 | 900 |
| 19-20 | 500 | 600 | 500 | 500 | 1000 |
| 21-22 | 550 | 700 | 550 | 550 | 1100 |
| 23-24 | 600 | 750 | 600 | 600 | 1200 |
| 25 | 650 | 800 | 650 | 650 | 1300 |